湖南省湘潭市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 湖南珠江啤酒有限公司 报出日期： 2021年 2 月22日

表1 基础信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| 湖南珠江啤酒有限公司 | 914303006663410718 | 朱玉魁 | 湖南省湘潭天易示范区杨柳路以西、天马路以南 | 0731-57101838 | 年产啤酒20万KL |

表2-1上年污水及污染物排放信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 总排口 |  |  |  |  |  |
| 年度污水排放量(万吨) | 12.1538 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 12.1538 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度（毫克/升） | 年度核定排放量 |
| 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODCr | 污水处理厂接纳标准 | 100.61 | 12.228吨 | 12.228吨 | 0 |
| 氨氮 | 6.804 | 0.8270吨 | 0.8270吨 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 6.65 | 0.8082吨 | 0.8082吨 | 0 |
| 悬浮物 | 污水处理厂接纳标准 | 8.5 | 1.033吨 | 1.033吨 | 0 |
| 总磷 | 0.972 | 0.1181吨 | 0.1181吨 | 0 |
| 总氮 | 7.563 | 0.9191吨 | 0.9191吨 | 0 |
| 色度 |  最大值8倍 | 最小值8倍 | 平均值8倍 | 0 |
| pH | 最大值8.89 | 最小值7.56 | 平均值7.93 | 0 |

 表2-2上年废气及污染物排放信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量(个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 0 | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 1 |
| 年度废气排放量(万标立方米) | 757.63 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 757.63 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度（毫克/立方米） | 年度核定排放量 |
| 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014） | 94.88 | 0.718吨 | 0.718吨 | 0 |
| 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颗粒物 | 2.64 | 0.020吨 | 0.020吨 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计贮存量 | 是否办理转移联单 |
| 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |
| 麦糟 | 2193.63吨 | 0 | - | 2193.63吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废酵母 | 238.44吨 | 0 | - | 238.44吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废硅藻土 | 65.21吨 | 0 | - | 65.21吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 废纸皮 | 567.09吨 | 0 | - | 567.09吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 碎玻璃 | 929.59吨 | 0 | - | 929.59吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废编织袋 | 42.65吨 | 0 | - | 42.65吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废塑料 | 22.51吨 | 0 | - | 22.51吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废标纸 | 35.85吨 | 0 | - | 35.85吨 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 污水处理污泥 | 194.96吨 | 0 | - | 194.96吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 垃圾 | 107.181吨 | 0 | - | 107.181吨 | 处置 | 0 | 0 | 否 |
| 废油 | 1.077 |  | 焚烧 | 0.67 |  | 0.407 | 0.407 | 是，2020年转移废油0.67吨 |
| 废油漆桶 | 0.2777 |  | 焚烧 | 0.2677 |  | 0.01 | 0.01 | 是，2020年转移废油漆桶0.2677吨 |
| 废油桶 | 0.2 |  | 焚烧 | 0.2 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 是，2020年转移废油桶0.2吨 |

 |

表2-4核技术利用项目信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| 3台液位检测机（Ⅲ类射线装置） | 使用 | 射线装置 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

 2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| 污水处理站 | 2014年12月 | 污水 | 厌氧生物处理法+好氧生物处理法 | 4000吨/日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| 湖南珠江啤酒有限公司年产20万KL啤酒项目 | 啤酒厂 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评{2012}342号 | 2012年11月20日 | 湘潭市环保局 | 潭环审{2016}102号 | 2016年5月12日 |

表5 排污许可情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| 湖南珠江啤酒有限公司 | 914303006663410718001U | 2019年11月30日至2022年11月30日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 色度 | 总磷 | 总氮 | pH |
| 排放限值 | 300  | 35 | 120 | 220 | 30 | 3 | 60 | 6-9 |
| 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 林格曼黑度 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 50 | 150 | 20 | 1 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| 编制了《湖南珠江啤酒有限公司突发环境事件综合应急预案》、 | 备案编号：430321-2019-112-M | 2020年10月20日进行了公司级演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。